WeOS LLDP MIB Conformance
=========================

MIB:     LLDP MIB (IEEE 802.1AB-2005)
Version: "200505060000Z"

Supported Object Groups
=======================
lldpConfigGroup
lldpConfigTxGroup
lldpStatsRxGroup
lldpStatsTxGroup
lldpLocSysGroup
lldpRemSysGroup

Variations
==========
lldpConfigGroup
- lldpPortConfigAdminStatus:
  SYNTAX: INTEGER { txAndRx(3), disabled(4) }
  DESCRIPTION: Unable to set txOnly and rxOnly modes.
lldpConfigTxGroup
- lldpMessageTxInterval:
  SYNTAX: Integer32(5..300)
- lldpReinitDelay:
  ACCESS: read-only
- lldpTxDelay:
  ACCESS: read-only
- lldpPortConfigTLVsTxEnable
  ACCESS: not-implemented
- lldpConfigManAddrPortsTxEnable:
  ACCESS: not-implemented
lldpRemSysGroup
- lldpRemUnknownTLVInfo:
  ACCESS: not-implemented
- lldpRemOrgDefInfo:
  ACCESS: not-implemented
